**200514004/01 经皮黄疸测试仪基本要求**

**设备名称：经皮黄疸测试仪**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求 |  |  |
| 1.1 | 需满足儿科工作需求； |  |  |

**200514004 /02口腔综合治疗机基本要求**

**设备名称：口腔综合治疗机**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.2 | 需满足口腔科工作需求； |  |  |

**200514004/03 病理取材台基本要求**

**设备名称：病理取材台**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 具备自动排风及紫外杀菌功能； |  |  |
| 1.2 | 具备管道粉碎机，有冷热水装置； |  |  |
| 1.3 | 带有不锈钢取材刀板，四周都带有毫米级刻度并具备1米刻度标尺，方便测量大体积标本； |  |  |
| 1.4 | 具备电动升降功能，多档记忆功能。 |  |  |
| 1.5 | 具备福尔马林自动配液功能； |  |  |

**200514004/04 漂烘仪基本要求**

**设备名称：漂烘仪**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于对石蜡切片进行漂片、摊片、烘烤，助于常规脱脂制片； |  |  |
| 1.2 | 需满足病理科工作需求； |  |  |

**200514004/05全自动化学发光图像分析系统基本要求**

**设备名称：全自动化学发光图像分析系统**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 高分辨率数码制冷相机，达200万像素，拍摄面积100cm²； |  |  |
| 1.2 | 半导体制冷方式； |  |  |
| 1.3 | 全中文软件，附带分析功能，具有累积曝光成像功能； |  |  |

**200514004/06 高速冷冻水平离心机基本要求**

**设备名称：高速冷冻水平离心机**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 转速最低达到400rpm； |  |  |
| 1.2 | 具有冷冻功能，配有水平转子； |  |  |
| 1.3 | 配有采血管、15ml、50ml离心管、96孔板的适配器； |  |  |